# Schachtfutter

A 7

# **Pos. Anz. Text EP GP**

1. Schachtfutter aus PP/ PS/ GFK in scherlastgesicherter Ausführung

(Stützschulter) für einen gelenkigen Rohranschluss

mit ringförmiger Wassersperre oder außenseitiger Besandung

einschließlich SBR-Dichtung *(alternativ Dichtsystem ....)*,

geprüft nach DIN 4060, zugelassen durch DIBT Z-42.2-294,

Standard-Baulänge 150 mm

Hersteller: Fabrikat PREDL (Tel. 035341/ 6190) oder glw.

Rohrart ........................................

Nennweite DN ........................................

02 Zulageposition

Verlängerung des Schachtfutters für größere Schachtwandstärken

Baulänge ......................................... mm

# Schachtfutter mit Doppellippendichtsystem

A 7.1

# **Pos. Anz. Text EP GP**

1. Schachtfutter aus PP/ PS/ GFK in scherlastgesicherter Ausführung

(Stützschulter) für einen gelenkigen Rohranschluss

mit ringförmiger Wassersperre oder außenseitiger Besandung

einschließlich eines kammerfixierten Doppellippen*-*Dichtsystems

(SBR-Qualität), Wasserdichtheit entsprechend DIN 4060

Hersteller: Fabrikat PREDL (Tel. 035341/ 6190) oder glw.

Rohrart ........................................

Nennweite DN ........................................

02 Zulageposition

Verlängerung des Schachtfutters für größere Schachtwandstärken

Baulänge ......................................... mm